自助洗车场工程项目清单及要求

一、场地

1、拆除砖砼4m³；

2、C25砼厚12cm现浇10㎡（做好垫层）；

3、砖砌排水沟50m（深0.25m，宽0.25m，抗压盖板）；

4、砖砌洗手池、拖把池各一只（配套水笼头、下水等配件），2吨塑料水箱1只；

5、进水管安装（PPR）1寸管（外加保温管）100m，连接用水设备及配件；

6、设备房（7cm厚彩钢夹心板）长3m、宽3m、高2.7m；

7、原加油棚钢架油漆，局部加固。

二、排污

1、开挖、敷设长165m加筋管(D=0.25m)，并与窨井和化粪池接通，回填；

2、窨井2只（1m\*1m\*1m）；

3、3号化粪池1只；

4、提升设备:潜污泵（Q=30m³/h、H=22m）两套、连接管PE管长15m(D=160mm),连接配件、指挥阀等；

5、将原来排污管断开，连接新安装的设备和管道。

三、电源

1、洗车设备房内设置小型防水配电箱一只，内配空开等配件，电源线约10米（配件、电源线等型号需满足用电设备要求）；

2、车队办公楼与提升设备连接的电源线约50米，设置小型防水配电箱，内配空开等配件（配件、电源线等型号需满足用电设备要求，两个潜污泵一备一用，设置全自动和手动两种开关设备）。