**推车式双门热风循环消毒柜**

产品名称：推车式双门热风循环消毒柜

品牌：伊德欣

型号、规格：830l 1340\*705\*2040

技术参数：柜身：sus304不锈钢板厚度1.0mm

 内胆: sus304不锈钢板厚度1.0mm

 层板: sus304不锈钢板厚度1.0mm

柜门: sus304不锈钢板厚度1.0mm

胶条: 嵌入式硅胶条

功率: 4.4kw,电压：220v

频率: 50hz

控温范围：50-100度，采用自动控温，操作方便，热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。